붙임 2		미디어캔버스 제작가이드

□ 미디어캔버스 장비 정보

품 목	규 격	수 량	단 위
LED Display	Pitch 6.66mm (사이즈는 위 사진 참고)	1	식
LED 콘트롤러	4K 해상도 지원, 픽셀레벨 밝기 및 채도 설정, 고해상도 설정 지원 그래픽카드, 캐스케이딩 지원, 리던던시 구성, 8/10/12 BIT 입력 지원, RGB 감마 조정	2	EA
클라이언트 PC (플레이어)	i9-13900K(3.0GHz), 메모리 128G, HDD : SSD 2T, 그래픽카드 : 지포스 RTX-4090, Win 11pro	1	식
운영 프로그램	미디어캔버스, 미디어보드, LED Bar 콘텐츠 통합관리	1	식
운영자 PC	코어 : 3.6GHz, RAM : 16GB, HDD : 2TB, SSD : 256GB, 그래픽 : 2GB, OS 포함	1	식
스피커	벽부형, 정격 100W	4	EA
오디오 앰프	랙타입, 400W, 4채널	1	EA